**Produktmeldung PM\_icotek\_FP-AX-BES-U (835/938 Zeichen)**

**Zweigeteilte Flanschplatten FP-AX-BES-U von icotek**

Eschach, 14.09.21

icotek stellt seine neuesten Flanschplatten FP-AX-BES-U vor. Die zweigeteilten Flanschplatten sind für Schaltschränke von RITTAL Typ AX ausgelegt.

Die FP-AX-BES-U verfügen über jeweils zwei gegenläufig angeordnete Bürstenleisten mit unterschiedlichen Besatzhöhen (1 x 35 mm und 1 x 50 mm). Die Bürstenleisten überlappen sich, erhöhen die Dichtigkeit und verhindern das Eindringen von Schmutz in das Gehäuse.

Das Prinzip der Flanschplatten FP-AX-BES-U ist bewährt und überzeugt durch eine einfache Montage.

Die einbaufertige Flanschplatte besteht aus Stahlblech und ist pulverbeschichtet. Der freigegebene Temperaturbereich beträgt -20°C bis +90°C. Die FP-AX-BES-U ist halogen- und silikonfrei.

<https://icotek.com/de/produkte/schaltschrank-zubehoer/fp-bes-u>



*Bild: FP-AX-BES-U*



*Bild: FP-AX-BES-U Anwendung*

Bei Verwendung der Meldung freuen wir uns über ein Belegexemplar, bzw. eine E-Mail mit dem Text oder einem Link. Abdruck honorarfrei.

**icotek Group**Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen der icotek Gruppe. Am Hauptstandort in Eschach, Baden-Württemberg, entwickeln und vertreiben wir unsere Produkte weltweit. Mit Tochtergesellschaften in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, in den USA , in der Türkei und in China sowie [Vertretungen in über 60 Ländern](https://www.icotek.com/de/vertriebsnetz) sind wir ein starker und zuverlässiger Partner für die Industrie. Kompetente Beratung, eine hohe Lieferfähigkeit und umfassende Serviceleistungen für unsere Kunden rund um den Globus sind unser Anspruch.